SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS

O Município de São José do Herval torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação e da Proposta Financeira das Empresas participantes, referente ao Pregão Presencial nº 16/2017, que trata da aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, através da Secretaria Municipal da Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

**CREDENCIAMENTO DA EMPRESA - PROPOSTA FINANCIERA**

1º EMPRESA: DANIELI AGRO COMERCIAL LTDA ............................................................................... R$ 48.000,00

2º EMPRESA: AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP ....................................... R$ 47.600,00

3º EMPRESA: METALÚRGICA FREITAS LTDA ..................................................................................... R$ 56.200,00

**HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS**

1º EMPRESA: DANIELI AGRO COMERCIAL LTDA

2º EMPRESA: AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

3º EMPRESA: METALÚRGICA FREITAS LTDA

Abre-se o prazo de cinco (5) dias úteis para interposição de recursos.

São José do Herval, 17 de janeiro de 2018.

Gilson Rodrigo Fiorentin,

Pregoeiro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qdt** | **Und** | **Descrição** | **1º** | **2º** | **3º** | **VENC.** | **VLR TOTAL** |
| 01 | 02 | Und | **GRADE ARADORA**, com controle remoto, equipada com no mínimo 16 discos de 26” x 6,00mm, discos recortados, largura de corte de 1730mm, espaçamento entre discos de 230mm, cilindro hidráulico de dupla ação, mancais com rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a banho de óleo permanente – duromark, que utilizam retentores duo cone, peso mínimo 1.630 kg, potência mínima entre 80 a 90cv, rodeiro com pneus 600x16. | **24.860,00** | **24.800,00** | **24.700,00** | **2º** | **47.600,00** |
| 02 | 02 | Und | **COLHEDORA DE FORRAGEM (ensiladeira),** nova com uma linha de corte, capacidade de produção mínima de 25 toneladas/hora, com no mínimo 12 tamanhos de corte (2 a 22mm), com no mínimo 10 facas, com rotor de rotação mínima de 1300 RPM, com comando hidráulico para direcionamento do cano e do jato, equipada com cardan com proteção e pinos de engate. | **24.329,75** | **24.300,00** | **NC** | **1º** | **48.000,00** |
| 03 | 02 | Und | **VAGÃO FORRAGEIRO,** com capacidade mínima de 6 toneladas, volume de 6m³, rodado tandem, pneus novos 750x16, potência requerida 50 CV, inteiramente metálica, chassi reforçado constituído de chapa em aço carbono, peso mínimo de 1.235 kg, comprimento mínimo de 4.900mm, largura mínima de 2.100mm, altura mínima de 2.290mm, com pintura poliuretano (PU), basculamento por cilindro hidráulico, acionado pelo comando do trator, dimensões de caixa 3.600 mm x 2.000mm x 900 mm, abertura traseira vertical e lateral, simultânea ao basculamento, abertura lateral, laterais desmontáveis, rótula de engate regulável e oscilante. | **29.350,00** | **29.350,00** | **29.200,00** | **3º** | **56.200,00** |