**TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO CAIXA PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES AGÍCOLAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORD** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais, com **potência mínima de** **75 CV** e 3.922cm³ e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 52 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 2000kg, pneu dianteiro 12.4 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 30 R1, com lastros frontais e traseiros. | 123.171,50 |
| 002 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais turbo alimentado com **potência mínima de** **100 CV** refrigerado a água e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 105 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 3300kg, pneu dianteiro 14.9 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 34 R1, com lastros frontais e traseiros. | 160.268,50 |

**SÃO JOSÉ DO HERVAL, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**Lauro Rodrigues Vieira,**

**Prefeito Municipal.**

**TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO CAIXA PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES AGÍCOLAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORD** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais, com **potência mínima de** **75 CV** e 3.922cm³ e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 52 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 2000kg, pneu dianteiro 12.4 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 30 R1, com lastros frontais e traseiros. | 128.171,50 |
| 002 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais turbo alimentado com **potência mínima de** **100 CV** refrigerado a água e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 105 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 3300kg, pneu dianteiro 14.9 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 34 R1, com lastros frontais e traseiros. | 160.268,50 |

**SÃO JOSÉ DO HERVAL, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**Lauro Rodrigues Vieira,**

**Prefeito Municipal.**