**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RESUMO DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS**

O Município de são José do Herval torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação das Empresas participantes, referente a Carta Convite nº 25/2016, que trata da aquisição de equipamentos de saúde para uso por profissionais na área da saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde

 **HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS**

**1º EMPRESA:** COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA – ME

**2º EMPRESA:** IRMÃOS TORTELLI LTDA

**EMPRESA HABILITADA CONDICIONALMENTE**

**1º EMPRESA:** DENTAL OESTE EIRELI EPP

Abre-se o prazo de dois (2) dias úteis para interposição de recursos.

São José do Herval, 04 de novembro de 2016.

 Geferson Fiorentin,

 Presidente da Comissão.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA DAS EMPRESAS**

O Município de são José do Herval torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação e da Proposta Financeira das Empresas participantes, referente a Carta Convite nº 25/2016, que trata da aquisição de equipamentos de saúde para uso por profissionais na área da saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde.

**PROPOSTA FINANCEIRA**

**1º EMPRESA: IRMÃOS TORTELLI LTDA .................................................................. R$ 11.249,00**

**2º EMPRESA: COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA - ME ................. R$ 3.980,00**

**3º EMPRESA: DENTAL OESTE EIRELI EPP ............................................................. R$ 4.495,80**

Abre-se o prazo de dois (2) dias úteis para interposição de recursos.

São José do Herval, 9 de novembro de 2016.

 Geferson Fiorentin,

 Presidente da Comissão.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qt**  | **Und**  | **DESCRIÇÃO** | **1º** | **2º** | **3º** | **Venc** | **Valor** |
| 01 | 01 | und | DESFIBRILADOR CARDÍACO, com no mínimo carga regulável de 1 à 360 joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360. Seleção de carga mediante comando único. Circuito de aplicação. Cardioversão através de sincronismo com onda “R”. Descarga automática de energia armazenada após cada aplicação. Tempo máximo de carga de 10 segundos. Com no mínimo 03 circuitos de proteção: desligamento por tempo, por tensão, por programação.Com no mínimo 01 cabo de força de 3 pinos de 2,5mts, 01 par de eletrodos externos (adultos). | 16.690,0 | 3.980,00 | 15.989,80 | 3.980,00 | 2º |
| 03 | 01 | Und  | BISTURI ELETRÔNICO, com no mínimo possuindo: controle de potência, sinalização audiovisual, circuito bipolar com no mínimo 4 formas de onde e potência de saída adequadas a cada procedimento. Com no mínimo os seguintes acessórios: 01 pedal simples, 01 caneta padrão de baixa, 01 placa neutra em inox de 150x100x0,5mm, 01 cabo de placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), 01 eletrodo tipo bola (2,1mm), 01 eletrodo tipo bola (4,2mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (85mm), 01 eletrodo tipo agulha depilação  | 4.740,00 | 13.945,00 | 4.495,80 | 4.495,80 | 3º |
| 03 | 01 | Und  | ELETROCARDIÓGRAFO, com no mínimo as seguintes características: detecção de onda “R”, por software, reconhecimento e validação do pulso e marca passo, cabo de ECG de 10 vias, derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6, faixa de medicação de no mínimo 30 a 300 BPM, precisão 1 BPM ou 2%, sensibilidade de no mínimo 0,5, detecção de eletrodos solto com indicação no display, possuindo no mínimo os seguintes acessórios: 01 cabo de paciente 10 vias, 04 eletrodos de sucção adulto, 01 tubo de pasta para ECG, 01 rolo de papel termosensível 870mmx30m, 01 cabo de força de 3 pinos (2,5m) | 11.249,00 | 14.982,00 | 15.897,40 | 11.249,00 | 1º |