SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS

O Município de São José do Herval torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação e da Proposta Financeira das Empresas participantes, referente ao Pregão Presencial nº 16/2018, que trata da aquisição de tratores agrícolas novos, para renovação da frota e manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

**CREDENCIAMENTO DA EMPRESA - PROPOSTA FINANCIERA**

1º EMPRESA: A.D. BRENNER & CIA LTDA .................................................................... R$ 283.000,00

**HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS**

1º EMPRESA: A.D. BRENNER & CIA LTDA

Abre-se o prazo de cinco (5) dias úteis para interposição de recursos.

São José do Herval, 23 de novembro de 2018.

Gilson Rodrigo Fiorentin,

Pregoeiro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORD | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 001 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais, com **potência mínima de** **75 CV** e 3.922cm³ e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 52 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 2000kg, pneu dianteiro 12.4 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 30 R1, com lastros frontais e traseiros. | 123.000,00 | Agrale |
| 002 | Aquisição de **UM TRATOR AGRÍCOLA** novo, com motor 04 cilindros verticais turbo alimentado com **potência mínima de** **100 CV** refrigerado a água e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 105 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico mínimo de 3300kg, pneu dianteiro 14.9 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 34 R1, com lastros frontais e traseiros. | 160.000,00 | Agrale |